|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ совещания перед началом замеров толщинATTACHMENT TO THE PROTOCOL of the meeting prior to commencement of the Thickness Measurements** |
| **от****dated** |  |  |
|  |
| **Минимальные объемы детального освидетельствования и замеров толщин (Z15)A minimum scopes of close-up survey and thickness measurements (Z15)** |
| **ПБУ (установка со стабилизирующими колоннами)** |
| **MODU (column-stabilized unit)** |
|  |
| **СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ PARTICULARS OF SHIP** |
| Название судна |  |
| Name of ship |  |
| Регистровый номер  |  |
| Registered number  |
|  |
| Наименования районов установки и корпусных конструкцийNames of the unit’s areas and hull structures | Дата начала ЗТDate of TM commencement | Завершение ЗТTM completion |
| ПланPlan | ФактFact | ДатаDate | Подтверждение РСConfirmation of RS |
| **I.** | **Возраст установки ≤ 5 летAge of the unit ≤ 5** |
| 1. | Сомнительные зоны по всей установке.Suspect areas throughout the unit. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |
| 2. | Колонны, распоры и раскосы в зоне переменного смачивания, износ которых, по мнению инспектора РС, очевиден.Columns and bracings where, at the RS surveyor's discretion, wastage is evident in splash zone. |  |  |  |  |
| 3. | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС.Additional structures according to RS surveyor requirement. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |  |  |  |  |
| **II.** | **5 лет < Возраст установки ≤ 10 лет5 < Age of the unit ≤ 10** |
| 1. | Сомнительные зоны по всей установке.Suspect areas throughout the unit. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |
| 2. | Выборочные замеры колонн, распоров и раскосов в зоне периодического смачивания, с внутренними конструкциями.Representative gaugings of columns and bracings in splash zone together with internals in way as deemed necessary. |  |  |  |  |
| 3. | Специальные конструктивные элементы, износ которых, по мнению инспектора РС, очевиден.Special and primary application structure where, at the RS surveyor's discretion, wastage is evident. |  |  |  |  |
| 4. | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС.Additional structures according to RS surveyor requirement. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |
| **III.** | **10 лет < Возраст установки ≤ 15 лет10 < Age of the unit ≤ 15** |
| 1. | Сомнительные зоны по всей установке.Suspect areas throughout the unit. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |
| 2. | Выборочные замеры всех специальных и основных конструктивных элементов.Representative gaugings, throughout, of special and primary application structures. |  |  |  |  |
| 3. | Одно поперечное сечение каждой из двух колонн и их распоров и раскосов в зоне переменного смачивания, с внутренними конструкциями.One transverse section (girth belt) of each of 2 columns and 2 bracings in splash zone together with internals in way as deemed necessary. |  |  |  |  |
| 4. | Элементы нижнего строения в районе швартовных канатов, износ которых, по мнению.Lower hulls in way of mooring lines where wastage is evident. |  |  |  |  |
| 5. | Одно поперечное сечение каждого нижнего строения между одним комплектом колонн.One transverse section (girth belt) of each lower hull between one set of columns. |  |  |  |  |
| 6. | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС.Additional structures according to RS surveyor requirement. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |
| **IV.** | **15 лет < Возраст установки15 < Age of the unit** |
| 1. | Сомнительные зоны по всей установке.Suspect areas throughout the unit. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |
| 2. | Все специальные и основные конструктивные элементы.Comprehensive gaugings, throughout, of special and primary application structures. |  |  |  |  |
| 3. | Одно поперечное сечение каждой из половин колонн и их распоров и раскосов в зоне переменного смачивания с внутренними конструкциями (т.е. не менее половины всех колонн и их распоров и раскосов установки в зоне переменного смачивания).One transverse section (girth belt) of each of one-half of the columns and bracings in splash zone and internals in way as deemed necessary (i.e., gauge half of the unit’s columns and bracings in splash zone). |  |  |  |  |
| 4. | Элементы нижнего строения в районе швартовных канатов, износ которых, по мнению инспектора РС, очевиден.Lower hulls in way of mooring lines where wastage is evident. |  |  |  |  |
| 5. | Одно поперечное сечение каждого нижнего строения между одним комплектом колонн.One transverse section (girth belt) of each lower hull between one set of columns. |  |  |  |  |
| 6. | Фундамент портала буровой вышки.Representative gaugings of substructure of drilling derrick. |  |  |  |  |
| 7. | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС.Additional structures according to RS surveyor requirement. |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.:Structure, pos., frs. Nos.: |