|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ совещания перед началом замеров толщин ATTACHMENT TO THE PROTOCOL of the meeting prior to commencement of the Thickness Measurements** | | | | | | | | |
| **от**  **dated** |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Минимальные объемы детального освидетельствования и замеров толщин (Z15) A minimum scopes of close-up survey and thickness measurements (Z15)** | | | | | | | | |
| **ПБУ (установка со стабилизирующими колоннами)** | | | | | | | | |
| **MODU (column-stabilized unit)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ  PARTICULARS OF SHIP** | | | | | | | | |
| Название судна | | | |  | | | | |
| Name of ship | | | |  | | | | |
| Регистровый номер | | | |  | | | | |
| Registered number | | | |
|  | | | | | | | | |
| Наименования районов установки и корпусных конструкций Names of the unit’s areas and hull structures | | | | | Дата начала ЗТ Date of TM commencement | | Завершение ЗТ TM completion | |
| План Plan | Факт Fact | Дата Date | Подтверждение РС Confirmation of RS |
| **I.** | | **Возраст установки ≤ 5 лет Age of the unit ≤ 5** | | | | | | |
| 1. | | Сомнительные зоны по всей установке. Suspect areas throughout the unit. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |
| 2. | | Колонны, распоры и раскосы в зоне переменного смачивания, износ которых, по мнению инспектора РС, очевиден. Columns and bracings where, at the RS surveyor's discretion, wastage is evident in splash zone. | | |  |  |  |  |
| 3. | | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС. Additional structures according to RS surveyor requirement. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |  |  |  |  |
| **II.** | | **5 лет < Возраст установки ≤ 10 лет 5 < Age of the unit ≤ 10** | | | | | | |
| 1. | | Сомнительные зоны по всей установке. Suspect areas throughout the unit. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |
| 2. | | Выборочные замеры колонн, распоров и раскосов в зоне периодического смачивания, с внутренними конструкциями. Representative gaugings of columns and bracings in splash zone together with internals in way as deemed necessary. | | |  |  |  |  |
| 3. | | Специальные конструктивные элементы, износ которых, по мнению инспектора РС, очевиден. Special and primary application structure where, at the RS surveyor's discretion, wastage is evident. | | |  |  |  |  |
| 4. | | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС. Additional structures according to RS surveyor requirement. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |
| **III.** | | **10 лет < Возраст установки ≤ 15 лет 10 < Age of the unit ≤ 15** | | | | | | |
| 1. | | Сомнительные зоны по всей установке. Suspect areas throughout the unit. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |
| 2. | | Выборочные замеры всех специальных и основных конструктивных элементов. Representative gaugings, throughout, of special and primary application structures. | | |  |  |  |  |
| 3. | | Одно поперечное сечение каждой из двух колонн и их распоров и раскосов в зоне переменного смачивания, с внутренними конструкциями. One transverse section (girth belt) of each of 2 columns and 2 bracings in splash zone together with internals in way as deemed necessary. | | |  |  |  |  |
| 4. | | Элементы нижнего строения в районе швартовных канатов, износ которых, по мнению. Lower hulls in way of mooring lines where wastage is evident. | | |  |  |  |  |
| 5. | | Одно поперечное сечение каждого нижнего строения между одним комплектом колонн. One transverse section (girth belt) of each lower hull between one set of columns. | | |  |  |  |  |
| 6. | | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС. Additional structures according to RS surveyor requirement. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |
| **IV.** | | **15 лет < Возраст установки 15 < Age of the unit** | | | | | | |
| 1. | | Сомнительные зоны по всей установке. Suspect areas throughout the unit. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |
| 2. | | Все специальные и основные конструктивные элементы. Comprehensive gaugings, throughout, of special and primary application structures. | | |  |  |  |  |
| 3. | | Одно поперечное сечение каждой из половин колонн и их распоров и раскосов в зоне переменного смачивания с внутренними конструкциями (т.е. не менее половины всех колонн и их распоров и раскосов установки в зоне переменного смачивания). One transverse section (girth belt) of each of one-half of the columns and bracings in splash zone and internals in way as deemed necessary (i.e., gauge half of the unit’s columns and bracings in splash zone). | | |  |  |  |  |
| 4. | | Элементы нижнего строения в районе швартовных канатов, износ которых, по мнению инспектора РС, очевиден. Lower hulls in way of mooring lines where wastage is evident. | | |  |  |  |  |
| 5. | | Одно поперечное сечение каждого нижнего строения между одним комплектом колонн. One transverse section (girth belt) of each lower hull between one set of columns. | | |  |  |  |  |
| 6. | | Фундамент портала буровой вышки. Representative gaugings of substructure of drilling derrick. | | |  |  |  |  |
| 7. | | Дополнительные конструкции по требованию инспектора РС. Additional structures according to RS surveyor requirement. | | |  |  |  |  |
| Конструкция, поз., №№ шп.: Structure, pos., frs. Nos.: | | |