Процедура сертификации продукции в СДС.

1. Заявитель направляет в РС следующие документы:

- оформленную заявку по ф. 9.2.1 с указанием кода продукции ОКПД2 или ТНВЭД (для импортной продукции);

- техническую документацию на сертифицируемую продукцию (стандарт; ТУ, Техническую Спецификацию, контракт, чертежи, программу и методику испытаний и т.д.)

- разрешительные документы по требованиям Законодательных Актов РФ (сертификат соответствия/ декларация о соответствии ТР ТС, свидетельство об утверждении средств измерений, санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о государственной регистрации, Разрешение Ростехнадзора и т. д.).

1. Анализ документов в 412 отделе ГУР на соответствие их требованиям СДС и полноту их представления.
2. Отдел 412 ГУР регистрирует заявку в системе ТЕЗИС и направляет поручение в подразделение РС по региону деятельности.
3. Подразделение РС после получения поручения проводит сертификацию продукции на соответствие требованиям технической документации, указанной в заявке:

- рассмотрение технической документации;

- освидетельствование производства (для серийного выпуска), продукции и отбор образцов продукции для испытаний;

- участие в испытаниях отобранных образцов;

- анализ результатов испытаний и оформление документов РС.

5. Подразделение РС направляет отчетные документы РС на анализ и проверку в 412 отдел ГУР.

6. После проверки корректно оформленные документы РС выдаются заявителю.